**附件：材料设备采购需求表**

**批次一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字集群基站 | 海能达 | DS-6210 | 工作频率 350～370MHz 载波数量 4 载频间隔 ≥250kHz | 套 | 6 | 外观机柜色标为：PANTONE431C喷粉;机柜尺寸：800\*800\*2200mm（47U)，每个机柜不少于2个PDU,套工业连接头（含工业用接头和工业用连接器），机柜前后须有理线槽，机柜前后门需要有防尘网,机柜内要有接地排。 基站设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 |
| 2 | 手持台 | 海能达 | HP780 | 频率范围 350-400MHz 组群 64（每个组群最多128个组）信道间隔 12.5KHz/20KHz/25KHz 只能支持北斗系统，不能支持GPS或兼容GPS | 台 | 30 | 终端设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 |
| 3 | 固定台 | 海能达 | HM780 | 频率 350-400MHz 信道间隔 12.5KHz/25KHz 工作电压 13.6V±15% 只能支持北斗系统，不能支持GPS或兼容GPS | 台 | 12 | 终端设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 无需配电源、天线 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字集群基站 | 海能达 | DS-6210 | 工作频率 350～370MHz 载波数量 4 载频间隔 ≥250kHz | 套 | 7 | 外观机柜色标为：PANTONE431C喷粉;机柜尺寸：800\*800\*2200mm（47U)，每个机柜不少于2个PDU,套工业连接头（含工业用接头和工业用连接器），机柜前后须有理线槽，机柜前后门需要有防尘网,机柜内要有接地排。 基站设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 |
| 2 | 手持台 | 海能达 | HP780 | 频率范围 350-400MHz 组群 64（每个组群最多128个组）信道间隔 12.5KHz/20KHz/25KHz 只能支持北斗系统，不能支持GPS或兼容GPS | 台 | 35 | 终端设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 |
| 3 | 固定台 | 海能达 | HM780 | 频率 350-400MHz 信道间隔 12.5KHz/25KHz 工作电压 13.6V±15% 只能支持北斗系统，不能支持GPS或兼容GPS | 台 | 14 | 终端设备出厂产品粘贴（丝印）的型号名称要和合同的型号名保持一致，不能添加后缀或少字 无需配电源、天线 |

**批次二**