**附件：材料设备采购需求表**

**报价表（批次一）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号/参数 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 7 |
| 2 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 12 |
| 3 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 4 | 公安网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 公安网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 7 |
| 6 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 12 |
| 7 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 7 |
| 9 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 14 |
| 10 | 视频网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 视频网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 7 |
| 12 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 12 |
| 13 | 千兆单模光模块（40KM） | 华为 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 千兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 14 | 无线专网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 无线专网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 15 | 对接交换机 | 华为 | CE6857F-48S6CQ | 交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps。 实配：40GE/100GE端口数量6个，10GE光端口数量48个，1条40GE堆叠线缆，电源1+1备份，风扇框1+1备份。 | 台 | 1 |
| 16 | 40G单模40KM光模块 | 华为 | QSFP-40G-ER4 | 40G单模40KM光模块 | 块 | 4 |
| 17 | 核心级三层交换机 | 华为 | S12700E-8 | 交换容量512Tbps；包转发率28800Mpps。 业务槽位数8，交换网板槽位数4。 配置：主控板2块，交换网板数量3块，48端口万兆以太网光接口板1块， 24端口40G/100G以太网光接口板1块，交流电源3块。 | 台 | 2 |
| 18 | 40G单模40KM光模块 | 华为 | QSFP-40G-ER4 | 40G单模40KM光模块 | 块 | 4 |
| 19 | 存储业务交换机 | 华为 | CE6857F-48S6CQ | 交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps。 配置：40GE/100GE端口数量6个，10GE光端口数量48个，1条40GE堆叠线缆，电源1+1备份，风扇框1+1备份。 | 台 | 1 |
| 20 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 2 |
| 21 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 万兆多模光模块 | 块 | 40 |
| 22 | BMC交换机 | 华为 | S5731-S48T4X | 交换容量672Gbps，转发性能166Mpps。 实配：10/100/1000Base-T以太网端口48个，万兆SFP+4个，配置模块化可插拔双电源，万兆堆叠线缆1条。 | 台 | 1 |
| 23 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 2 |
| 24 | 下一代防火墙 | 华为 | USG6625F | 1U，网络吞吐：20G，并发连接数400万，新建会话数25万，具备入侵防御及防病毒功能模，配置8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+，端口含6个万兆多模光口模块 | 台 | 1 |
| 25 | 三层交换机 | 华为 | S5731-S24N4X2Q-A | 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口,  4个10G SFP+端口， 本次项目可以配置4个万兆多模光口模块； | 台 | 1 |
| 26 | NVR | 华为 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 7 |
| 27 | 半球摄像机 | 华为 | C3222-10-SIR | 传感器类型1/2.7英寸CMOS。 最大分辨率1920×1080。 最低照度0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 | 台 | 42 |
| 28 | 抓拍摄像机 | 华为 | M2141-10-EL | CMOS抓拍摄像机400万像素，内置GPU。 最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 | 台 | 210 |
| 29 | 接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 交换容量520Gbps；包转发率144Mpps。 实配24个千兆电口，4个万兆光口。 | 台 | 28 |
| 30 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 56 |
| 31 | 录像存储设备 | 华为 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 台 | 7 |

**分解报价表（批次一）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产地** | **规格/型号** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 1.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 1.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 5.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | S6730-H24X6C(24个万兆SFP+ 6个40GE QSFP28 可选license升级到6个100GE QSFP28 不含电源) | 台 | 1 |
| 5.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-EB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 2 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 8.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 8.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 11.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 11.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 15 | 对接交换机 | 华为 | 东莞市 | CE6857F-48S6CQ | 交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps。 实配：40GE/100GE端口数量6个，10GE光端口数量48个，1条40GE堆叠线缆，电源1+1备份，风扇框1+1备份。 | 套 | 1 |
| 15.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | CE6857F-48S6CQ | CE6857F-48S6CQ 交换机(48\*10GE SFP+,6\*100GE QSFP28,2\*交流电源,4\*风机盒,端口侧进风) | 台 | 1 |
| 15.2 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | QSFP-40G-CU5M | QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | 条 | 1 |
| 17 | 核心级三层交换机 | 华为 | 东莞市 | S12700E-8 | 交换容量512Tbps；包转发率28800Mpps。 业务槽位数8，交换网板槽位数4。 配置：主控板2块，交换网板数量3块，48端口万兆以太网光接口板1块， 24端口40G/100G以太网光接口板1块，交流电源3块。 | 台 | 1 |
| 17.1 | 总装机箱 | 华为 | 东莞市 | ET1BS12708E0 | S12700E-8总装机箱 | 台 | 1 |
| 17.2 | 主控处理单元 | 华为 | 东莞市 | LST7MPUEC000 | S12700E 主控处理单元EC | 台 | 2 |
| 17.3 | 交换网单元E | 华为 | 东莞市 | LST7SFUEX100 | S12700E 交换网单元E(X1) | 台 | 3 |
| 17.4 | 48端口万兆以太网光接口板 | 华为 | 东莞市 | LST7X48SX6E0 | 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | 块 | 1 |
| 17.5 | 24端口100GE以太网光接口板 | 华为 | 东莞市 | LST7C24HX6E0 | 24端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) | 块 | 1 |
| 17.6 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC3KS54-NE | 3000W 交流电源模块(黑色) | 个 | 3 |
| 17.7 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 个 | 1 |
| 17.8 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | SFP-10G-CU5M | SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 | 条 | 1 |
| 19 | 存储业务交换机 | 华为 | 东莞市 | CE6857F-48S6CQ | 交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps。 配置：40GE/100GE端口数量6个，10GE光端口数量48个，1条40GE堆叠线缆，电源1+1备份，风扇框1+1备份。 | 台 | 1 |
| 19.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | CE6857F-48S6CQ | CE6857F-48S6CQ 交换机(48\*10GE SFP+,6\*100GE QSFP28,2\*交流电源,4\*风机盒,端口侧进风) | 台 | 1 |
| 19.2 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | QSFP-40G-CU5M | QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | 条 | 1 |
| 22 | BMC交换机 | 华为 | 东莞市 | S5731-S48T4X | 交换容量672Gbps，转发性能166Mpps。 实配：10/100/1000Base-T以太网端口48个，万兆SFP+4个，配置模块化可插拔双电源，万兆堆叠线缆1条。 | 台 | 1 |
| 22.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-S48T4X | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 台 | 1 |
| 22.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 22.3 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | SFP-10G-CU5M | SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 | 条 | 1 |
| 26 | NVR | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 1 |
| 26.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T 64CH | 支持64路网络视频接入，网络性能接入；320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps；支持断网续传和即时回放功能。 | 台 | 1 |
| 26.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVSMHDD16T00 | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA,6Gb/s,7200rpm,3.5inch | 块 | 7 |
| 26.3 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | CSST00301 | 信号电缆-屏蔽直通网线-3.0m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 1 |
| 26.4 | 线缆 | 华为 | 东莞市 | CHDMI3M05 | 3m-HDMI 2.0 Cable | 条 | 1 |
| 26.5 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | E00TSLD00 | 伸缩滑道 | 对 | 1 |
| 31 | 录像存储设备 | 华为 | 东莞市 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 站 | 1 |
| 31.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | 泰山单存（国内） | 泰山单存（国内） | 台 | 1 |
| 31.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SAS10-1.2T2S-G | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5) | 块 | 2 |
| 31.3 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SATA-16T3T | 16TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 块 | 33 |
| 31.4 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 2 |
| 31.5 | 光跳线 | 华为 | 东莞市 | SN2F02FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 | 条 | 2 |
| 31.6 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | C00SSTC03 | 信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 3 |

**报价表（批次二）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型号/参数** | **规格/参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |  |
| 3 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 4 | 公安网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 公安网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 3 |  |
| 6 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |  |
| 7 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 3 |  |
| 9 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 6 |  |
| 10 | 视频网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 视频网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 3 |  |
| 12 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |  |
| 13 | 千兆单模光模块（40KM） | 华为 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 千兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 14 | 无线专网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 无线专网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 15 | 万兆防火墙 | 华为 | USG6625F | 网络层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量8Gbps，并发连接数4100000，新建连接数（CPS）100000。 | 台 | 3 |  |
| 16 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 6 |  |
| 17 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 6 |  |
| 18 | NVR | 华为 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 3 |  |
| 19 | 半球摄像机 | 华为 | C3222-10-SIR | 传感器类型1/2.7英寸CMOS。 最大分辨率1920×1080。 最低照度0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 | 台 | 18 | 需要提供配套的壁装支架及适配器 |
| 20 | 抓拍摄像机 | 华为 | M2141-10-EL | CMOS抓拍摄像机400万像素，内置GPU。 最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 | 台 | 90 |  |
| 21 | 接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 交换容量520Gbps；包转发率144Mpps。 实配24个千兆电口，4个万兆光口。 | 台 | 12 |  |
| 22 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 24 |  |
| 23 | 录像存储设备 | 华为 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 台 | 3 |  |
| 24 | vPAAS管理节点扩容 | 华为 | 2288H V5 | 处理器：配置2颗主频2.2GHz，24核心，缓存35.75MB处理器。 内存：内存配置容量448GB, 单条内存 32GB ECC DDR4 2933MHz, 支持内存槽位24个。 存储：本次配置硬盘12块SAS 10K转速 3.5英寸1200GB硬盘；2块SSD 2.5英寸960GB硬盘。 配置独立12Gb/s RAID卡，缓存2GB ,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,带超级电容。 网口：配置万兆光口（含多模光模块）4个，千兆网口2个。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 多点控制单元 | 华为 | VP9860-T | 采用国产自主嵌入式操作系统； 配置100路1080P30并发端口。 | 台 | 1 |  |

**分解报价表（批次二）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产地** | **规格/型号** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 1.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 1.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 5.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | S6730-H24X6C(24个万兆SFP+ 6个40GE QSFP28 可选license升级到6个100GE QSFP28 不含电源) | 台 | 1 |
| 5.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-EB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 2 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 8.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 8.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 11.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 11.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 15 | 万兆防火墙 | 华为 | 东莞市 | USG6625F | 网络层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量8Gbps，并发连接数4100000，新建连接数（CPS）100000。 | 台 | 1 |
| 15.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | USG6625F-AC | USG6625F交流主机(8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+ ,1交流电源) | 台 | 1 |
| 15.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | SSD-SATA960G-C | SSD-SATA960G-C-固态硬盘 | 个 | 1 |
| 15.3 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-PB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 1 |
| 15.4 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 个 | 1 |
| 18 | NVR | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 1 |
| 18.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T 64CH | 支持64路网络视频接入，网络性能接入；320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps；支持断网续传和即时回放功能。 | 台 | 1 |
| 18.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVSMHDD16T00 | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA,6Gb/s,7200rpm,3.5inch | 块 | 7 |
| 18.3 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | CSST00301 | 信号电缆-屏蔽直通网线-3.0m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 1 |
| 18.4 | 线缆 | 华为 | 东莞市 | CHDMI3M05 | 3m-HDMI 2.0 Cable | 条 | 1 |
| 18.5 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | E00TSLD00 | 伸缩滑道 | 对 | 1 |
| 22 | 录像存储设备 | 华为 | 东莞市 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 站 | 1 |
| 22.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | 泰山单存（国内） | 泰山单存（国内） | 台 | 1 |
| 22.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SAS10-1.2T2S-G | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5) | 块 | 2 |
| 22.3 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SATA-16T3T | 16TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 块 | 33 |
| 22.4 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 2 |
| 22.5 | 光跳线 | 华为 | 东莞市 | SN2F02FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 | 条 | 2 |
| 22.6 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | C00SSTC03 | 信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 3 |
| 24 | vPAAS管理节点扩容 | 华为 | 东莞市 | 2288H V5 | 处理器：配置2颗主频2.2GHz，24核心，缓存35.75MB处理器。 内存：内存配置容量448GB, 单条内存 32GB ECC DDR4 2933MHz, 支持内存槽位24个。 存储：本次配置硬盘12块SAS 10K转速 3.5英寸1200GB硬盘；2块SSD 2.5英寸960GB硬盘。 配置独立12Gb/s RAID卡，缓存2GB ,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,带超级电容。 网口：配置万兆光口（含多模光模块）4个，千兆网口2个。 | 台 | 1 |
| 24.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | EBackup60T-H | 2288H V5 (12\*3.5英寸硬盘机箱,板载2\*GE+2\*10GE光口(不含光模块))H22H-05 | 台 | 1 |
| 24.2 | 交流电源 | 华为 | 东莞市 | PAC900S12-B1 | 900W PAC900S12-BE交流电源 (含中国制式墙插交流电源线) | 个 | 2 |
| 24.3 | CPU | 华为 | 东莞市 | IT10M06CPU | 英特尔至强金牌5220R(2.2GHz/24-Core/35.75MB/150W)处理器 | 个 | 2 |
| 24.4 | 内存 | 华为 | 东莞市 | M429R32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G\*4bit)-1.2V-ECC | 个 | 14 |
| 24.5 | 通用硬盘 | 华为 | 东莞市 | N1200S1210W4DS | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 个 | 12 |
| 24.6 | 固态硬盘 | 华为 | 东莞市 | N960SSDW3PM883 | 固态硬盘模组-Servers-固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 个 | 2 |
| 24.7 | RAID卡 | 华为 | 东莞市 | BC1M16ESML | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 个 | 1 |
| 24.8 | RISER1 模组 | 华为 | 东莞市 | BC1M3ARISE | 3\*x8 (x16 slot) RISER1 模组 | 个 | 1 |
| 24.9 | Risercard模组 | 华为 | 东莞市 | BC2M20IHDD | 2\*2.5"后置硬盘背板组件+1\*16 Risercard模组 | 个 | 1 |
| 24.10 | 以太网卡 | 华为 | 东莞市 | CN2ITGAA20 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8 | 个 | 1 |
| 24.11 | 滑轨套件 | 华为 | 东莞市 | 2U静态滑轨套件 | 2U静态滑轨套件 | 套 | 1 |

**报价表（批次三）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型号/参数** | **规格/参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 2 |
| 2 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 2 |
| 3 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 4 | 公安网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 公安网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 2 |
| 6 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 2 |
| 7 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 2 |
| 9 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |
| 10 | 视频网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 视频网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 2 |
| 12 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 2 |
| 13 | 千兆单模光模块（40KM） | 华为 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 千兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |
| 14 | 无线专网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 无线专网网管系统license扩容 | 项 | 1 |
| 15 | 万兆防火墙 | 华为 | USG6625F | 网络层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量8Gbps，并发连接数4100000，新建连接数（CPS）100000。 | 台 | 2 |
| 16 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |
| 17 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 4 |
| 18 | NVR | 华为 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 2 |
| 19 | 半球摄像机 | 华为 | C3222-10-SIR | 传感器类型1/2.7英寸CMOS。 最大分辨率1920×1080。 最低照度0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 | 台 | 12 |
| 20 | 抓拍摄像机 | 华为 | M2141-10-EL | CMOS抓拍摄像机400万像素，内置GPU。 最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 | 台 | 60 |
| 21 | 接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 交换容量520Gbps；包转发率144Mpps。 实配24个千兆电口，4个万兆光口。 | 台 | 8 |
| 22 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 16 |
| 23 | 录像存储设备 | 华为 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 台 | 2 |
| 24 | 人像接入服务器 | 华为 | 2288H V5 | 处理器：配置2颗主频2.2GHz，24-core，缓存35.75MB处理器。 内存：内存配置容量256GB, 单条内存32GB ECC DDR4 2933MHz, 支持内存槽位24个。存储：本次配置硬盘3块1200GB 3.5寸 SAS硬盘。 配置独立12Gb/s RAID卡，缓存2GB ,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，带超级电容。网口：配置6个万兆光口（含多模光模块），2个千兆网口。 | 台 | 1 |
| 25 | 视频会议管理单元 | 华为 | Smc 3.0 | 实现视频会议设备统一管理，会议调度，会议控制，可视化运维等功能；采用国产自主的操作系统和数据库软件； 配置含120硬件设备管理注册许可，含350软终端许可。 | 套 | 1 |
| 26 | 录播服务器 | 华为 | CloudRSE | 采用一体化架构设计，基于国产自主的操作系统和数据库软件；支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式；硬盘容量2TB；配置5路1080P30双流录制，5路1080P30双流直播 | 套 | 1 |

**分解报价表（批次三）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产地** | **规格/型号** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 公安网交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 1.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 1.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 5.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | S6730-H24X6C(24个万兆SFP+ 6个40GE QSFP28 可选license升级到6个100GE QSFP28 不含电源) | 台 | 1 |
| 5.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-EB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 2 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 8.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 8.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 11.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 11.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 15 | 万兆防火墙 | 华为 | 东莞市 | USG6625F | 网络层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量8Gbps，并发连接数4100000，新建连接数（CPS）100000。 | 台 | 1 |
| 15.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | USG6625F-AC | USG6625F交流主机(8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+ ,1交流电源) | 台 | 1 |
| 15.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | SSD-SATA960G-C | SSD-SATA960G-C-固态硬盘 | 个 | 1 |
| 15.3 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-PB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 1 |
| 15.4 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 个 | 1 |
| 18 | NVR | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 1 |
| 18.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T 64CH | 支持64路网络视频接入，网络性能接入；320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps；支持断网续传和即时回放功能。 | 台 | 1 |
| 18.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVSMHDD16T00 | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA,6Gb/s,7200rpm,3.5inch | 块 | 7 |
| 18.3 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | CSST00301 | 信号电缆-屏蔽直通网线-3.0m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 1 |
| 18.4 | 线缆 | 华为 | 东莞市 | CHDMI3M05 | 3m-HDMI 2.0 Cable | 条 | 1 |
| 18.5 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | E00TSLD00 | 伸缩滑道 | 对 | 1 |
| 23 | 录像存储设备 | 华为 | 东莞市 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 站 | 1 |
| 23.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | 泰山单存（国内） | 泰山单存（国内） | 台 | 1 |
| 23.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SAS10-1.2T2S-G | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5) | 块 | 2 |
| 23.3 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SATA-16T3T | 16TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 块 | 33 |
| 23.4 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 2 |
| 23.5 | 光跳线 | 华为 | 东莞市 | SN2F02FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 | 条 | 2 |
| 23.6 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | C00SSTC03 | 信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 3 |
| 24 | 人像接入服务器 | 华为 | 东莞市 | 2288H V5 | 处理器：配置2颗主频2.2GHz，24-core，缓存35.75MB处理器。 内存：内存配置容量256GB, 单条内存32GB ECC DDR4 2933MHz, 支持内存槽位24个。存储：本次配置硬盘3块1200GB 3.5寸 SAS硬盘。 配置独立12Gb/s RAID卡，缓存2GB ,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，带超级电容。网口：配置6个万兆光口（含多模光模块），2个千兆网口。 | 台 | 1 |
| 24.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | EBackup60T-H | 2288H V5 (12\*3.5英寸硬盘机箱,板载2\*GE+2\*10GE光口(不含光模块))H22H-05 | 台 | 1 |
| 24.2 | 交流电源 | 华为 | 东莞市 | PAC900S12-B1 | 900W PAC900S12-BE交流电源 (含中国制式墙插交流电源线) | 个 | 2 |
| 24.3 | CPU | 华为 | 东莞市 | IT10M06CPU | 英特尔至强金牌5220R(2.2GHz/24-Core/35.75MB/150W)处理器 | 个 | 2 |
| 24.4 | 内存 | 华为 | 东莞市 | M429R32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G\*4bit)-1.2V-ECC | 个 | 8 |
| 24.5 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | N1200S1210W4DS | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 个 | 3 |
| 24.6 | RAID卡 | 华为 | 东莞市 | BC1M16ESML | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 个 | 1 |
| 24.7 | RISER1模组 | 华为 | 东莞市 | BC1M3ARISE | 3\*x8 (x16 slot) RISER1 模组 | 个 | 1 |
| 24.8 | 以太网卡 | 华为 | 东莞市 | CN2ITGAA20 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8 | 个 | 2 |
| 24.9 | 滑轨套件 | 华为 | 东莞市 | 2U静态滑轨套件 | 2U静态滑轨套件 | 套 | 1 |
| 25 | 视频会议管理单元 | 华为 | 东莞市 | Smc 3.0 | 实现视频会议设备统一管理，会议调度，会议控制，可视化运维等功能；采用国产自主的操作系统和数据库软件； 配置含120硬件设备管理注册许可，含350软终端许可。 | 套 | 1 |
| 25.1 | SMC基础整机 | 华为 | 东莞市 | SMCA | SMC基础整机-交流 (含50个硬终端管理+50个硬终端注册License) | 台 | 1 |
| 25.2 | 设备管理扩容许可 | 华为 | 东莞市 | SMCDEVADM01 | 设备管理扩容许可 1设备 | 个 | 70 |
| 25.3 | 设备注册扩容许可 | 华为 | 东莞市 | SMC0SCREG01 | 设备注册扩容许可 1设备 | 个 | 70 |
| 25.4 | 软终端注册扩容许可 | 华为 | 东莞市 | SMC0SCSEP01 | 软终端注册扩容许可 1客户端 | 个 | 350 |
| 25.5 | 监控融合接入路数许可 | 华为 | 东莞市 | SMCCGWPRT01 | 监控融合接入路数许可 20路 | 个 | 1 |
| 26 | 录播服务器 | 华为 | 东莞市 | CloudRSE | 采用一体化架构设计，基于国产自主的操作系统和数据库软件；支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式；硬盘容量2TB；配置5路1080P30双流录制，5路1080P30双流直播 | 套 | 1 |
| 26.1 | 标准版基础整机 | 华为 | 东莞市 | CloudRSE-M | CloudRSE 标准版基础整机-交流(含1路1080P30双流或4路720P30单流直播&录制资源) | 台 | 1 |
| 26.2 | 视频录制并发许可 | 华为 | 东莞市 | RSELICENSE01 | 视频录制并发许可(1 路1080P30双流) | 个 | 4 |
| 26.3 | 视频直播并发许可 | 华为 | 东莞市 | RSELICENSE02 | 视频直播并发许可(1 路1080P30双流) | 个 | 4 |

**报价表（批次四）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型号/参数** | **规格/参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 6 |  |
| 2 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 10 |  |
| 3 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 4 | 公安网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 公安网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 6 |  |
| 6 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 10 |  |
| 7 | 万兆单模光模块（40KM） | 华为 | OSX040N01 | 万兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 6 |  |
| 9 | 万兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-10G-LR-C | 万兆单模光模块（10KM） | 块 | 12 |  |
| 10 | 视频网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 视频网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 6 |  |
| 12 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 10 |  |
| 13 | 千兆单模光模块（40KM） | 华为 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 千兆单模光模块（40KM） | 块 | 4 |  |
| 14 | 无线网网管系统license扩容 | 华为 | eSight | 无线专网网管系统license扩容 | 项 | 1 |  |
| 15 | 汇聚级三层交换机 | 华为 | S7706 | 交换容量76.8Tbps；包转发率8640Mpps。 配置1+1主控，2个交流电源，1块48端口万兆光接口板，1块48端口千兆电接口板，1块12端口40GE光接口板，1条万兆堆叠线缆。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 10G单模40KM光模块 | 华为 | OSX040N01 | 10G单模40KM光模块 | 块 | 6 |  |
| 17 | NVR | 华为 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 6 |  |
| 18 | 半球摄像机 | 华为 | C3222-10-SIR | 传感器类型1/2.7英寸CMOS。 最大分辨率1920×1080。 最低照度0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 | 台 | 36 | 需要提供配套的壁装支架及适配器 |
| 19 | 抓拍摄像机 | 华为 | M2141-10-EL | CMOS抓拍摄像机400万像素，内置GPU。 最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 | 台 | 180 | 需要提供12个镜头可变焦距为2.8~12的摄像机，168个镜头为8-32。 |
| 20 | 接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 交换容量520Gbps；包转发率144Mpps。 实配24个千兆电口，4个万兆光口。 | 台 | 24 |  |
| 21 | 千兆单模光模块（10KM） | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模光模块（10KM） | 块 | 48 |  |
| 22 | 录像存储设备 | 华为 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 站 | 6 |  |
| 23 | 下一代防火墙 | 华为 | USG6625F | 1U，网络吞吐：20G，并发连接数400万，新建会话数25万，具备入侵防御及防病毒功能模，配置8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+，端口含6个万兆多模光口模块 | 台 | 1 |  |
| 24 | 三层交换机 | 华为 | S5731-S24N4X2Q-A | 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口,  4个10G SFP+端口， 本次项目可以配置4个万兆多模光口模块； | 台 | 1 |  |

**分解报价表（批次四）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产地** | **规格/型号** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 公安网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 1.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 1.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 5 | 视频网万兆以太网交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | 交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps。 支持MAC地址128K，支持ARP表项140K。 配置：24个万兆光端口，6个40GE光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 5.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S6730-H24X6C | S6730-H24X6C(24个万兆SFP+ 6个40GE QSFP28 可选license升级到6个100GE QSFP28 不含电源) | 台 | 1 |
| 5.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC600S12-EB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 个 | 2 |
| 8 | 视频网24口接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 8.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 8.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 11 | 无线专网接入交换机（车站） | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | 交换容量1.28Tbps，转发性能426Mpps。 支持MAC地址256K，支持ARP表项128K。 配置24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个万兆SFP+光口，配置模块化可插拔双电源。 | 套 | 1 |
| 11.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 台 | 1 |
| 11.2 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 个 | 2 |
| 15 | 汇聚级三层交换机 | 华为 | 东莞市 | S7706 | 交换容量76.8Tbps；包转发率8640Mpps。 配置1+1主控，2个交流电源，1块48端口万兆光接口板，1块48端口千兆电接口板，1块12端口40GE光接口板，1条万兆堆叠线缆。 | 台 | 1 |
| 15.1 | 总装机箱 | 华为 | 东莞市 | ES0B00770600 | S7706总装机箱 | 台 | 1 |
| 15.2 | 主控处理单元 | 华为 | 东莞市 | LSS7SRUHX101 | S7706/S7712 主控处理单元H(X1) | 个 | 2 |
| 15.3 | 交流电源模块 | 华为 | 东莞市 | PAC-2200WF | 2200W交流电源模块 | 个 | 2 |
| 15.4 | 电接口板 | 华为 | 东莞市 | LSS7G48TX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45) | 块 | 1 |
| 15.5 | 光接口板 | 华为 | 东莞市 | LSS7X48SX6E0 | 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | 块 | 1 |
| 15.6 | 光接口板 | 华为 | 东莞市 | LSS7L12QX6E0 | 12端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP+) | 块 | 1 |
| 15.7 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 个 | 1 |
| 15.8 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | SFP-10G-CU5M | SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 | 条 | 1 |
| 15.9 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | SFP-10G-LR-C | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 48 |
| 15.10 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |
| 17 | NVR | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T(64Channel) | 支持网络视频接入64路，网络性能接入320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps。 硬盘接口：支持8个SATA接口，1个eSATA接口。 | 台 | 1 |
| 17.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | IVS1800-D08-1T 64CH | 支持64路网络视频接入，网络性能接入；320Mbps,储存320Mbps,转发160Mbps；支持断网续传和即时回放功能。 | 台 | 1 |
| 17.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVSMHDD16T00 | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA,6Gb/s,7200rpm,3.5inch | 块 | 7 |
| 17.3 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | CSST00301 | 信号电缆-屏蔽直通网线-3.0m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 1 |
| 17.4 | 线缆 | 华为 | 东莞市 | CHDMI3M05 | 3m-HDMI 2.0 Cable | 条 | 1 |
| 17.5 | 伸缩滑道 | 华为 | 东莞市 | E00TSLD00 | 伸缩滑道 | 对 | 1 |
| 22 | 录像存储设备 | 华为 | 东莞市 | IVS3800AS36 V2 | 设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量36，单台设备物理总核数64； 单台可同时支持摄像机接入1200路；支持存储2400Mbps，转发1200Mbps，录像下载1200Mbps； | 站 | 1 |
| 22.1 | 主机 | 华为 | 东莞市 | 泰山单存（国内） | 泰山单存（国内） | 台 | 1 |
| 22.2 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SAS10-1.2T2S-G | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5) | 块 | 2 |
| 22.3 | 硬盘 | 华为 | 东莞市 | IVS-SATA-16T3T | 16TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 块 | 33 |
| 22.4 | 光模块 | 华为 | 东莞市 | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 2 |
| 22.5 | 光跳线 | 华为 | 东莞市 | SN2F02FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 | 条 | 2 |
| 22.6 | 电缆 | 华为 | 东莞市 | C00SSTC03 | 信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP | 条 | 3 |